
**Cechy produktu:**

* Praca w systemie niskonapięciowym: 12Vdc
* Łatwy montaż – szybkozłączki
* Aluminiowa srebrno-szara obudowa
* Do wyboru czarne lub białe przewody połączeniowe

**Zdjęcie:**





**Dostępne modele:**

**AML-LED-3W-C-SG-WW-WH** (z białym przewodem) **AML-LED-3W-C-SG-W-WH** (z białym przewodem) **AML-LED-3W-C-SG-WW-BL** (z czarnym przewodem) **AML-LED-3W-C-SG-W-BL** (z czarnym przewodem)

**Specyfikacja techniczna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Parametr** | **AML-LED-3W-C-SG-WW-WH AML-LED-3W-C-SG-W-WH  AML-LED-3W-C-SG-WW-BL  AML-LED-3W-C-SG-W-BL** |
| **Elektryczne** | **Zasilanie** | 12Vdc |
| **Napięcie wyjściowe** | 12Vdc |
| **Moc wyjściowa (max)** | 3W |
| **Diody** | **Typ** | 1x COB |
| **Barwa** | W – Biała (6000-6500K)  WW – Biała ciepła (2900-3200K) |
| **Strumień światła** | 280lm |
| **Podłączenie** | **Kolor przewodu** | Czarny (BL)  Biały (WH) |
| **Długość przewodu** | 1,5 m |
| **Przewód** | 24#AWG |
| **Złącze** | 91505-MP |
| **Inne** | **Barwa klosza:** | Szroniony |
| **Wymiary** | 60x12,5mm |
| **Waga netto (brutto)** | 55g (65g) |